# log event-host atmf-topology-event

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] log event-host A.B.C.D atmf-topology-event`

## コマンド説明

AT-Vista Manager EX（以下 AVM EX）用のイベントログの出力先を指定する。
本コマンドで、AVM EXサーバーPCのIPアドレスを設定することで、機器からAVM EXにsyslogメッセージが送信されるようになり、オートリカバリー/ゼロタッチインストレーション実行時にイベントログとして表示される。
本コマンドは バージョン3.1.X以前のAVM EXの仕様を想定したコマンドで、バージョン3.2.0以降のAVM EXを使用する場合は設定不要。
no形式で実行した場合は、機器からAVM EXにsyslogメッセージが送信されない。
初期状態では設定されていない。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  AVM EXサーバーPCのIPv4アドレス

## 使用例

AVM EX用のイベントログの出力先を、AVM EXサーバーPCのIPv4アドレス「192.168.10.5」に指定する。

    SBx81(config)# log event-host 192.168.10.5 atmf-topology-event

## 注意・補足事項

本コマンドはコントローラー、マスターでのみ有効
logコマンドとlog event-host atmf-topology-eventコマンドで同じ宛先にログを送信することはできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド