# spanning-tree errdisable-timeout interval

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# spanning-tree errdisable-timeout interval <10-1000000>`

`(config)# no spanning-tree errdisable-timeout interval`

## コマンド説明

（RSTP/MSTP）BPDUガード機能によって無効化されたエッジポートを、自動的に再有効化するまでの待機時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻す。
エッジポートの自動再有効化機能は初期設定では無効なので、必要に応じspanning-tree errdisable-timeout enableコマンドで有効化すること。

## パラメーター

`<10-1000000>`
  BPDUガード機能によってエッジポートが無効化されてから、該当エッジポートを再有効化するまでの待機時間（秒）。初期設定は300

## 使用例

BPDUガード機能によって無効化されたエッジポートを自動再有効化するまでの時間を10秒に変更する。

    awplus(config)# spanning-tree errdisable-timeout interval 10

## 注意・補足事項

MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド