# ipv6 traffic-filter insert-before

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 traffic-filter NEWLIST insert-before EXISTINGLIST`

## コマンド説明

指定した既存アクセスリストの前にハードウェアIPv6アクセスリストを挿入する。

## パラメーター

`NEWLIST`
  挿入するハードウェアアクセスリスト
  `LISTNAME`
    挿入するハードウェアIPv6アクセスリスト名（シーケンス番号対応）
`EXISTINGLIST`
  既存のハードウェアアクセスリスト
  `<3000-3699>`
    既存のハードウェアIPアクセスリスト番号
  `<4000-4699>`
    既存のハードウェアMACアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    既存のハードウェアアクセスリスト名（シーケンス番号対応）またはハードウェアIPv6アクセスリスト名（シーケンス番号対応）

## 使用例

ポート1.0.1を対象とするインターフェース・ハードウェアパケットフィルターにおいて、ハードウェアIPv6アクセスリストaclv6-01の前にaclv6-00を追加する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# ipv6 traffic-filter aclv6-00 insert-before aclv6-01

## コマンドツリー

## 関連コマンド