# atmf retry guest-link

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf retry guest-link [IFNAME]`

## コマンド説明

前回ゲストノードの情報取得に失敗したAMFゲストリンクにおいて、ゲストノードの情報取得を再試行する。

## パラメーター

`IFNAME`
  AMFゲストリンクのインターフェース名。省略時は前回情報取得に失敗したすべてのゲストリンクが対象になる

## 注意・補足事項

AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。

## 関連コマンド