# alias

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# alias TEXTLINE`

`(config-if)# no alias`

## コマンド説明

対象インターフェースの ifAlias （OID .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.X - Xはインターフェースインデックス）を設定する。
no形式で実行した場合は ifAlias を空文字列にする。
初期設定は空文字列。
SNMPでifAliasに値をSETした場合は、該当インターフェースのランニングコンフィグに本コマンドが追加される。

## パラメーター

`TEXTLINE`
  ifAlias 文字列。最長64文字。`TEXTLINE`は行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

## 使用例

スイッチポート1.0.1の ifAlias 文字列として「Port01」を設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# alias Port01

## コマンドツリー

## 関連コマンド