# atmf secure-mode certificate expiry

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# atmf secure-mode certificate expiry {<1-365>|infinite}`

`(config)# no atmf secure-mode certificate expiry`

## コマンド説明

AMFセキュアモードにおける認証（証明書）の有効期間を変更する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は180日。
設定した有効期間はAMFネットワーク上の全ノードに適用される。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## パラメーター

`<1-365>`
  有効期間（日）。初期値は180
`infinite`
  有効期間を無期限にする場合に指定する

## 注意・補足事項

マスターを2重化している場合は同じ有効期間に設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド