# power-inline usage-threshold

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / Power over Ethernet

## 構文

コマンド構文

`(config)# power-inline usage-threshold <1-99>`

`(config)# no power-inline usage-threshold`

## コマンド説明

PoE電源の電力使用量監視しきい値を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
PoE電源の電力使用量がしきい値を下から上、あるいは、上から下にまたぐと、ログメッセージが出力される。また、SNMPトラップの設定をしている場合はSNMPトラップも送信される。

## パラメーター

`<1-99>`
  電力使用量監視しきい値。装置全体の最大供給電力に対する割合（%）で指定する。初期値は80

## 注意・補足事項

本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド