# modeltype

モード
  AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-atmf-guest)# modeltype [alliedware|aw+|other|tq]`

`(config-atmf-guest)# no modeltype`

## コマンド説明

AMFゲストノードのデバイス種別を設定する。
初期値およびパラメーター省略時は「other」となる。
no形式で実行した場合は、初期値に戻る。
本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。
設定した種別はshow atmf links guestコマンドのModel Typeで確認可能。

## パラメーター

`alliedware`
  AlliedWare製品
`aw+`
  AlliedWare Plus製品
`other`
  その他製品
`tq`
  AT-TQシリーズ

## 使用例

AMFゲストノード「tq_device」のデバイス種別を「tq」に設定する。

    FSW241(config)# atmf guest-class tq_device
    FSW241(config-atmf-guest)# modeltype tq

## 注意・補足事項

AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド