# type pse-port

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type pse-port IFNAME [DIRECTION]`

## コマンド説明

PSEポートトリガーを作成する。
PSEポートトリガーは、ポートの電力使用量が出力電力上限値を超えたとき、または再び出力電力上限内に戻ったときに起動される

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名
`DIRECTION := {up|down|any}`
  起動条件。省略時はany
  `up`
    ポートの電力使用量が出力電力上限値を超えたとき
  `down`
    ポートの電力使用量が出力電力上限値を下回ったとき
  `any`
    up/downの両方

## 使用例

ポート1.0.1の電力使用量が出力電力上限値を超えたときに起動されるPSEポートトリガー「3」を作成する。

    awplus(config)# trigger 3
    awplus(config-trigger)# type pse-port port1.0.1 up

## 注意・補足事項

「up」イベントが発生すると、電力使用量が出力電力上限値を超えたポートが無効化され、出力電力上限値を下回った状態に戻るため、通常「down」イベントは「up」イベントの直後に発生する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド