# mep crosscheck

モード
  イーサネットCFMモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid <1-8191> ma-name NAME [mac HHHH.HHHH.HHHH]`

`(config-ether-cfm)# no mep crosscheck mpid <1-8191> ma-name NAME`

## コマンド説明

リモートMEPインスタンスを作成し、パラメーターを設定する。

## パラメーター

`mpid <1-8191>`
  リモートMEP IDを指定する。同一MA内では各MEP（ローカル、リモート）に一意の値を指定すること
`ma-name NAME`
  MAインスタンス名
`mac HHHH.HHHH.HHHH`
  リモートMEPインスタンスのMACアドレス

## 使用例

    awplus(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid 21 ma-name MA-INST2-1
    awplus(config-ether-cfm)# no mep crosscheck mpid 21 ma-name MA-INST2-1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド