# accept-lifetime

モード
  キーチェーン・キーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-keychain-key)# accept-lifetime START END`

`(config-keychain-key)# no accept-lifetime`

## コマンド説明

RIPバージョン2の認証機能で用いるキーチェーン（鍵束。認証鍵のセット）を構成する鍵の受信時有効期限を設定する。
no形式で実行した場合は指定した鍵の受信時有効期限を削除する（有効期限を無期限にする）。

## パラメーター

`START := TIME DATE`
  有効期限の開始日時
  `TIME := <0-23>:<0-59>:<0-59>`
    開始時刻。h:m:sの形式。hは時（0～23）、mは分（0～59）、sは秒（0～59）で指定する（例：11:14:0）
  `DATE := <1-31> MONTH <1993-2035>`
    開始日。d mmm yyyyの形式。dは日（1～31）、mmmは月（英語月名の頭3文字。大文字小文字は区別しない。例：feb）、yyyyは西暦年（1993～2035）で指定する（例：16 sep 2005）
`END := {TIME DATE|duration <1-2147483646>|infinite}`
  有効期限の終了日時または開始日時以降の有効期間
  `TIME DATE`
    有効期限の終了日時。指定方法は開始日時と同じ
  `duration <1-2147483646>`
    有効期間（秒）
  `infinite`
    無期限

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド