# epsr trap

モード
  EPSRモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

## 構文

コマンド構文

`(config-epsr)# [no] epsr NAME trap`

## コマンド説明

EPSRドメインの状態が変化したときにSNMPトラップを送信するよう設定する。
no形式で実行した場合は、トラップを送信しないよう設定する。
初期状態では送信するよう設定されている。

## パラメーター

`NAME`
  EPSRドメイン名。epsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること

## 使用例

EPSRドメイン「Test」の状態が変化してもSNMPトラップを送信しないよう設定する。

    awplus(config-epsr)# no epsr Test trap

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド