# g8032 manual-switch erp-instance

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`# g8032 manual-switch erp-instance NAME {east-interface | west-interface | terminating-interface}`

## コマンド説明

指定したERPインスタンス内のEast/West/Terminatingポートに対して、Manual-Switchアクションを実行する。
本コマンドを実行すると、対象ERPインスタンス内の指定したポートでデータVLANをブロックする。
また、指定したポートから対象ERPインスタンス内の他のノードへ、データVLANへのブロックを解除させるためのR-APSメッセージを送出する。
OwnerとNeighborなど、データVLANをブロックしていたポートは、そのR-APSメッセージを受信すると、ブロックを解除する。
本コマンドの設定を解除するには、clear g8032 erp-instanceコマンドを実行する。

## パラメーター

`NAME`
  ERPインスタンス名
`east-interface`
  ERPインスタンス内のEastポートを指定する
`west-interface`
  ERPインスタンス内のWestポートを指定する
`terminating-interface`
  ERPインスタンス内のTerminatingポートを指定する

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
本コマンドの実行によるR-APSメッセージの処理は、g8032 forced-switch erp-instanceコマンドでの処理よりも優先度が低いため、無視されることがある。
本コマンドは、物理リング上のポートのうち、1ポートのみ設定可能。

## 関連コマンド