# show ip access-list

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`> show ip access-list [LISTNUM|LISTNAME]`

## コマンド説明

IPアクセスリストの一覧を表示する。

## パラメーター

`LISTNUM`
  アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
  `<1-99>|<1300-1999>`
    標準IPアクセスリスト番号
`LISTNAME`
  アクセスリスト名

## 使用例

    awplus> show ip access-list
    Standard IP access list 1
        4 deny   192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
        8 permit any
    Extended IP access list 100
        4 deny   ip host 192.168.10.2 host 192.168.30.2
        8 permit ip any any

## 関連コマンド