# radius dynamic-authorization-client

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# radius dynamic-authorization-client A.B.C.D key PASSWORD [encrypted]`

`(config)# no radius dynamic-authorization-client A.B.C.D`

## コマンド説明

指定したIPアドレスからRADIUS Dynamic Authorizationメッセージ（DisconnectとChange-of-Authorization (CoA)）を受け入れるよう設定する。
no形式で実行した場合は指定したIPアドレスからのDynamic Authorizationメッセージ受け入れを停止する。
初期状態では未設定。
詳細は解説編を参照。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  Dynamic Authorizationメッセージの送信元IPアドレス
`key PASSWORD`
  Dynamic Authorizationメッセージの通信に使う共有パスワード
`encrypted`
  `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

## 注意・補足事項

バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド