# neighbor

モード
  RIPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor A.B.C.D`

## コマンド説明

RIPルーターのIPアドレスを指定する。本コマンドで指定したRIPルーターには、RIPパケットがユニキャストで送信される。
no形式で実行した場合はRIPルーターのIPアドレスを削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  RIPルーターのIPアドレス

## 使用例

vlan10（192.168.10.0/24）上のRIPルーター192.168.10.3に対し、RIPパケットをユニキャストで送信するよう設定する。ここではvlan10をパッシブインターフェースに設定して、vlan10からのRIPマルチキャストは停止させている。

    awplus(config)# router rip
    awplus(config-router)# passive-interface vlan10
    awplus(config-router)# network vlan10
    awplus(config-router)# network vlan20
    awplus(config-router)# neighbor 192.168.10.3

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
パッシブインターフェースであっても、本コマンドで指定したRIPルーターへはユニキャストのRIPパケットが送信される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド