# mail smtpserver port

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / メール送信

## 構文

コマンド構文

`(config)# mail smtpserver port <1-65535>`

`(config)# no mail smtpserver port`

## コマンド説明

メール送信時に用いる送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のTCPポート番号を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はTLS通信（mail smtpserver tls）の設定によって下記のとおり変動する。

TLS通信 | TCPポート初期値
無効 | 25 (smtp)
有効（STARTTLS） | 587 (submission)
有効（SMTPS） | 465 (smtps)

## パラメーター

`<1-65535>`
  送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のTCPポート番号

## 使用例

メール送信時の接続先ポート番号を587（submission）に変更する。

    awplus(config)# mail smtpserver port 587

メール送信時の接続先ポート番号を初期値に戻す。

    awplus(config)# no mail smtpserver port

## コマンドツリー

## 関連コマンド