# snmp-discovery deny

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] snmp-discovery deny interface IFRANGE`

`(config)# [no] snmp-discovery deny ip A.B.C.D`

## コマンド説明

指定したVLANインターフェースまたはIPアドレスをSNMP探索機能の探索対象から除外する。
no形式で実行した場合、インターフェースまたはIPアドレスをSNMP探索機能の探索対象に戻す。

## パラメーター

`interface IFRANGE`
  VLANインターフェース
`ip A.B.C.D`
  探索から除外したいノードのIPアドレス

## 使用例

VLANインターフェース「vlan2」をSNMP探索機能の探索対象から除外する。

    awplus(config)# snmp-discovery deny interface vlan2

VLANインターフェース「vlan2」をSNMP探索機能の探索対象に戻す。

    awplus(config)# no snmp-discovery deny interface vlan2

IPアドレス「192.168.3.2」のノードをSNMP探索機能の探索対象から除外する。

    awplus(config)# snmp-discovery deny ip 192.168.3.2

IPアドレス「192.168.3.2」のノードをSNMP探索機能の探索対象に戻す。

    awplus(config)# no snmp-discovery deny ip 192.168.3.2

## 注意・補足事項

本コマンドでの設定よりもsnmp-discovery permitコマンドが優先されるため、本コマンドにて指定したVLANインターフェースに、snmp-discovery permitコマンドで指定したIPアドレスが含まれている場合でも、SNMP探索機能の探索対象となる。
探索対象IPアドレス（snmp-discovery permit）と探索除外IPアドレス（snmp-discovery deny）はそれぞれ30件まで登録可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド