# show spanning-tree mst config

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`> show spanning-tree mst config`

## コマンド説明

（MSTP）MSTリージョンの識別情報を表示する。
このコマンドで表示される情報が等しい装置は、同一のMSTリージョンに所属していると見なされる。

## 使用例

    awplus> show spanning-tree mst config
    %
    %  MSTP Configuration Information for bridge 1 :
    %------------------------------------------------------
    %  Format Id      : 0
    %  Name           : My Name
    %  Revision Level : 0
    %  Digest         : 0xAC36177F50283CD4B83821D8AB26DE62
    %------------------------------------------------------

表 1
Format Id | MST Configuration Identifier Format Selector。常に"0"を示す
Name | MSTリージョン名
Revision Level | MSTリージョン設定のリビジョン
Digest | MSTダイジェスト

## 注意・補足事項

本コマンドを実行しても、スパニングツリープロトコルの動作モードがMSTPでない場合は何も表示されない。
本コマンドはEXECモードだけでなくインターフェースモードでも実行できる。

## 関連コマンド