# area-link

モード
  AMFコンテナコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-atmf-container)# area-link NAME`

`(config-atmf-container)# no area-link`

## コマンド説明

対象AMFコンテナを指定したエリアに配置し、同コンテナとVAAホストをエリアリンクで接続する。
no形式で実行した場合は、対象AMFコンテナとVAAホストの接続を解除する。

## パラメーター

`NAME`
  AMFエリア名

## 使用例

AMFコンテナ「abc」を「MASTER1」エリアに配置し、AMFコンテナ「abc」とVAAホストをエリアリンクで接続する。

    awplus(config)# atmf container abc
    awplus(config-atmf-container)# area-link MASTER1

AMFコンテナ「abc」とVAAホストの接続を解除する。

    awplus(config)# atmf container abc
    awplus(config-atmf-container)# no area-link

## 注意・補足事項

本コマンドは、AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド