# atmf management subnet

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# atmf management subnet A.B.C.D`

`(config)# no atmf management subnet`

## コマンド説明

AMF機能が内部的に使用するAMFマネージメントサブネット（AMF管理用）のIPアドレス空間を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は172.31.0.0/16。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  AMFマネージメントサブネットのIPアドレス空間。マスク長は16ビット（255.255.0.0）固定なので、「A.B.0.0」のようにホスト部となるC、Dには0を指定すること。初期値は172.31.0.0（172.31.0.0/16、すなわち、172.31.0.0～172.31.255.255）

## 使用例

AMFマネージメントサブネットのIPアドレス空間を172.25.0.0/16（172.25.0.0～172.25.255.255）に変更する。

    SBx81(config)# atmf management subnet 172.25.0.0

## 注意・補足事項

AMFマネージメントサブネットのIPアドレス空間は、AMFノード間の通信に用いられる内部的なアドレス。運用ネットワークのアドレスと重複しないように設定すること。なお、運用ネットワークで172.31.0.0/16の範囲を使っていないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
AMFマネージメントサブネットの設定を変更した場合は、設定を保存して再起動すること。
AMFマネージメントサブネットを変更するときはすべてのAMFノードに対して同じIPアドレス空間を設定し、すべてのノードを再起動する必要がある。
本コマンドで指定したネットワークアドレス「A.B.0.0/16」は、AMFネットワーク内では次に示す2つの/17ネットワークに分割して使われる。

- AMFマネージメントVLAN用のサブネット「A.B.0.0/17」（A.B.0.0 ～ A.B.127.255）
- AMFドメインVLAN用のサブネット「A.B.128.0/17」（A.B.128.0 ～ A.B.255.255）

## コマンドツリー

## 関連コマンド