# arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / ARP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] arp-mac-disparity multicast-igmp`

## コマンド説明

マルチキャストMACアドレスのダイナミックARPエントリー（例：IP=192.168.10.2 / MAC=01-00-5e-7f-0a-02）を登録可能にする。
デフォルトは登録不可。
NLBの設定に関しては解説編を参照。

## 注意・補足事項

本製品でNLB（本コマンド）を使用する場合は、事前にplatform load-balancingコマンドをno形式で実行しMACアドレスによる制御（src-dst-mac）を無効にすること。

    awplus(config)# no platform load-balancing src-dst-mac

無効にしないで本コマンドを実行すると以下のメッセージが表示され設定が有効にならない。

    % Cannot configure arp-mac-disparity if src-dst-mac load balancing is enabled

本コマンドの設定により、ユニキャストIPアドレスとマルチキャストMACアドレスの関連付けをしたARPエントリーがダイナミックに生成可能となり、該当ARPエントリーに登録されたIPアドレス宛てのトラフィックは、IGMPテーブルに登録された当該マルチキャストグループのポートにのみに転送される。
なお、スタティックARPエントリー（arpコマンド）は、本コマンドを設定しなくても登録可能。
本コマンドはMicrosoft NLBのIGMPモードに対応するためのもの。本コマンドを設定することにより、ARPのSenderMACフィールドにマルチキャストアドレスが入っている場合でも、該当ARPに応答しARPキャッシュに登録されるようになる（本コマンド未設定時、該当ARPは破棄される）。
L2環境で本コマンドを使用する場合は、本コマンドの設定有無にかかわらずMicrosoft NLB宛のパケットはフラッディングします。ただし、本コマンド設定時にNLBサーバーのスタティックARPが登録されている場合は、NLBサーバーが接続されているポートにだけ出力されます。

## コマンドツリー

## 関連コマンド