# sflow max-header-size

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / sFlow

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# sflow max-header-size <14-200>`

## コマンド説明

対象インターフェースにおいて、Ethernetフレームの先頭から最大何バイトをサンプルヘッダーデータとして使用するかを指定する。
サンプリングするEthernetフレームのサイズがこのコマンドの設定値 N より大きい場合は先頭から N バイトをサンプルヘッダーデータとしてsFlowデータグラムに含める。
このヘッダーサイズは、Ethernetフレームヘッダの送信先MACアドレスの先頭バイトからのバイト数を指定する。
no形式で実行した場合は、デフォルトの128バイトに設定する。

## パラメーター

`<14-200>`
  サンプルヘッダーデータの最大サイズ（Byte）。初期設定は128

## 注意・補足事項

sFlowエージェントの設定はスイッチポートに対してのみ可能で、トランクグループ（スタティックチャンネルグループ、LACPチャンネルグループとも）やVLANインターフェースには設定できない。トランクグループやVLANインターフェースに対してsFlowの設定を行う場合は、所属スイッチポートに設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド