# clear ip dhcp snooping binding

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`# clear ip dhcp snooping binding [A.B.C.D] [interface IFRANGE] [vlan VLANRANGE]`

## コマンド説明

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）からダイナミックエントリーを削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  削除するエントリーのIPアドレス
`interface IFRANGE`
  指定したポートのすべてのエントリーを削除する。ポートにはスイッチポート、スタティック/ダイナミックチャンネルグループを指定できる。
`vlan VLANRANGE`
  指定したVLANに関連するすべてのエントリーを削除する。

## 注意・補足事項

エントリーを削除したクライアントは、次のDHCPリースが実行されるまで接続が切断される。すべてのエントリーを削除すると、UNTRUSTEDポートのすべてのクライアントの接続は切断される。
ダイナミックエントリーは、ip dhcp snooping bindingコマンドでも削除可能。
スタティックエントリーは、ip source bindingコマンドで削除する。

## 関連コマンド