# physical-ring

モード
  G.8032スイッチモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`(g8032-config-switch)# physical-ring NAME`

## コマンド説明

ERPインスタンスで使用する物理リングを指定する。

## パラメーター

`NAME`
  g8032 physical-ringコマンドにて作成した、ERPインスタンスで使用したい物理リング名

## 使用例

物理リング「blue」を、ERPインスタンス「ring2」で使用する。

    awplus(config)# g8032 erp-instance ring2
    awplus(g8032-config-switch)# physical-ring blue

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド