# openflow controller

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  OpenFlow / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] openflow controller [NAME] PROTOCOL CONTROLLER <1-65535>`

`(config)# no openflow controller NAME`

## コマンド説明

本製品が使用するOpenFlowコントローラーを指定する。
OpenFlow機能が有効化されたスイッチは、本コマンドで指定したOpenFlowコントローラーから送られるフローエントリーにしたがって転送処理を行う。
no形式で実行した場合は、OpenFlowコントローラーの設定を削除する。

## パラメーター

`NAME`
  コントローラー名を指定。最大64文字。使用可能な文字は半角英数字と半角記号（ - _ ）。コントローラー名を指定しなかった場合は自動的に“ocN”として生成される（Nは1から始まる数字）
`PROTOCOL`
  OpenFlowコントローラーとの間で使用するトランスポートプロトコル。以下から選択する
  `tcp`
    TCP（暗号化なし）
  `ssl`
    TLS（暗号化あり）
`CONTROLLER := A.B.C.D`
  OpenFlowコントローラーのIPv4アドレス
`<1-65535>`
  接続先TCPポート番号

## 使用例

OpenFlowコントローラー（コントローラー名 CTRL1、トランスポート TCP、IPアドレス 10.1.1.1、TCPポート番号 6653）への接続設定を追加する。

    awplus(config)# openflow controller CTRL1 tcp 10.1.1.1 6653

OpenFlowコントローラー（コントローラー名 CTRL1、トランスポート TCP、IPアドレス 10.1.1.1、TCPポート番号 6653）への接続設定を削除する。

    awplus(config)# no openflow controller CTRL1

## 注意・補足事項

TLS接続のための具体的な設定手順は、解説編の「コントロールプレーンの暗号化」を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド