# vty access-class

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / 端末設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# vty access-class {<1-99>|<1300-1999>}`

`(config)# no vty access-class`

## コマンド説明

IPv4による製品へのリモートアクセス（Telnet/SSH）を、標準IPアクセスリストで制御するマネージメントACL（アクセスコントロールリスト）の設定。
no形式で実行した場合は、マネージメントACLを解除する。

## パラメーター

`<1-99>|<1300-1999>`
  マネージメントACLとして指定するアクセスリスト番号。

## 使用例

IPv4用のマネージメントACLとして、標準IPアクセスリスト「4」を指定する。

    awplus(config)# vty access-class 4

マネージメントACLを解除する。

    awplus(config)# no vty access-class

## 注意・補足事項

マネージメントACLの設定変更は、新規のTelnet/SSHセッションから適用される。本コマンドを実行したり、本コマンドで指定したアクセスリストの内容を変更したりしても、すでに確立しているTelnet/SSHセッションには影響しない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド