# acl-group ip port(entry)

モード
  ポートグループモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`(config-ip-port-group)# [no] eq <0-65535>`

`(config-ip-port-group)# [no] lt <0-65535>`

`(config-ip-port-group)# [no] gt <0-65535>`

`(config-ip-port-group)# [no] ne <0-65535>`

`(config-ip-port-group)# [no] range <0-65535> <0-65535>`

## コマンド説明

対象ポートグループにTCP/UDPポートの条件を追加する。
no形式で実行した場合は指定したTCP/UDPポートの条件を削除する。

## パラメーター

`eq <0-65535>`
  ～と等しい（EQual to）。たとえば、「eq 80」はポート80とマッチする
`lt <0-65535>`
  ～より小さい（Less Than）。たとえば、「lt 1024」は「ポート1024より小さい」の意味で、ポート0～1023にマッチする
`gt <0-65535>`
  ～より大きい（Greater Than）。たとえば、「gt 32767」は「ポート32767より大きい」の意味で、ポート32768～65535にマッチする
`ne <0-65535>`
  ～と等しくない（Not Equal to）。たとえば、「ne 22」はポート22以外とマッチする
`range <0-65535> <0-65535>`
  任意の範囲を指定。たとえば、「range 0 80」はポート0～80にマッチする

## 使用例

ポート80, 443, 8080, 8443に合致するポートグループwebを定義する。

    awplus(config)# acl-group ip port web
    awplus(config-ip-port-group)# eq 80
    awplus(config-ip-port-group)# eq 443
    awplus(config-ip-port-group)# eq 8080
    awplus(config-ip-port-group)# eq 8443

## コマンドツリー

## 関連コマンド