# write memory

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / コンフィグレーション

## 構文

コマンド構文

`# write memory`

## コマンド説明

ランタイムメモリー上にある現在の設定内容（ランニングコンフィグ）を起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）として保存する。
write fileコマンド、および、copyコマンドを `copy running-config startup-config` の書式で実行するのと同じ。

## 使用例

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

## 注意・補足事項

単に「write」としても実行できる。
本コマンドは、boot config-fileコマンドで設定した実体ファイルに対して作用する。boot config-fileコマンドで実体ファイルを指定していない場合は、初期設定の実体ファイル「flash:/default.cfg」に対して作用する。
外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

## 関連コマンド