# spanning-tree alternate-root-inconsistent

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] spanning-tree alternate-root-inconsistent`

## コマンド説明

ルート不整合（root-inconsistent）状態のポートの役割を代表ポート（Designated port）ではなく代替ポート（Alternate port）に遷移させる機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、該当機能を無効にする。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。
本機能は、ルートガード機能を有効にしたポートが、ルートブリッジとなる可能性のある別のデバイスのポートに誤って接続される可能性がある場合にのみ使用してください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド