# passive-interface

モード
  RIPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] passive-interface IFNAME`

## コマンド説明

指定したIPインターフェースをRIPのパッシブインターフェースに設定する。
パッシブインターフェースではRIPパケットの受信のみを行い、ブロードキャストやマルチキャストによる送信は行わない（neighborコマンドで指定したRIPルーターへのユニキャスト送信は行う）。
no形式で実行した場合は、指定したインターフェースをパッシブインターフェースでない通常のRIPインターフェースに戻す。

## パラメーター

`IFNAME`
  IPインターフェース名

## 使用例

vlan10、vlan20、vlan100でRIPを有効にする。vlan100はパッシブインターフェースに設定する。これにより、vlan100からはRIPパケットが送信されなくなる。ただし、vlan10とvlan20からは、vlan100の直結経路が通知される。また、vlan100で受信したRIPパケット内の経路情報もvlan10とvlan20から通知される。

    awplus(config)# router rip
    awplus(config-router)# passive-interface vlan100
    awplus(config-router)# network vlan10
    awplus(config-router)# network vlan20
    awplus(config-router)# network vlan100

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
パッシブインターフェースを設定する場合、本コマンドでインターフェースを指定するだけでなく、networkコマンドを実行して該当インターフェースの直結ネットワークがRIPの通知対象になるよう設定しておく必要があるので注意。
パッシブインターフェースであっても、neighborコマンドで指定されたRIPルーターへはユニキャストのRIPパケットが送信される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド