# show atmf authorization provisional

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# show atmf authorization provisional`

## コマンド説明

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）における事前認証（atmf authorize provision）済みノードの情報を表示する。
セキュアモード無効時はエラーとなる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## 使用例

事前認証済みノードの一覧を表示する。

    SBx81a# show atmf authorization provisional

     ATMF Provisional Authorization:

      Area - Node Name                     Start                   Timeout
      or MAC Address        Interface      Time                    Minutes
    ------------------------------------------------------------------------------
      3333.4444.5555                       5 Sep 2016 02:35:54     3
      1111.2222.3333                       5 Sep 2016 02:35:24     60
      A - FSW255            port1.0.3      5 Sep 2016 02:35:06     60

## 関連コマンド