# destination

モード
  リンク監視プローブモード
カテゴリー
  運用・管理 / リンク監視

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-probe)# destination {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

`(config-linkmon-probe)# no destination`

## コマンド説明

対象リンク監視プローブ（ICMP）における調査パケットの送信先を指定する。
no形式で実行した場合は送信先の設定を削除する。
初期状態は未設定。
リンク監視プローブ（ICMP）が機能するためには、destinationコマンドで調査パケットの送信先を指定し、enableコマンドで有効にする必要がある。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  IPv4アドレス
`X:X::X:X`
  IPv6アドレス。別途 ip-versionコマンドでIPバージョン6を指定する必要がある。またリンクローカルアドレスを指定する場合は、egress interfaceコマンドで送出インターフェースも指定すること
`HOSTNAME`
  ホスト名。DNSへの問い合わせは、取得したA、AAAAレコードの有効期間（TTL）にしたがい定期的に行われる。指定したホスト名が複数のA、AAAAレコードを持つ場合は、最小のTTLを使用する

## 注意・補足事項

本コマンドはICMP方式（type icmp-ping）のリンク監視プローブでのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド