# show lldp

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`> show lldp`

## コマンド説明

LLDPの全般的情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show lldp
    LLDP Global Configuration:                [Default Values]
      LLDP Status ............... Enabled     [Disabled]
      Notification Interval ..... 5 secs      [5]
      Tx Timer Interval ......... 30 secs     [30]
      Hold-time Multiplier ...... 4           [4]
      (Computed TTL value ....... 120 secs)
      Reinitialization Delay .... 2 secs      [2]
      Tx Delay .................. 2 secs      [2]
      Port Number Type .......... Port-Number [Port-Number]
      Fast Start Count .......... 3           [3]

    LLDP Global Status:
      Total Neighbor Count ...... 0
      Neighbors table last updated 0 hrs 2 mins 26 secs ago

表 1
LLDP Global Configurationセクション（LLDPの全体設定が表示される。角カッコ内は初期値を示す）
LLDP Status | LLDPの有効・無効
Notification Interval | MIBオブジェクトlldpNotificationsIntervalの値（LLDP関連通知メッセージの最小送信間隔）
Tx Timer Interval | 設定パラメーターmsgTxIntervalの値（LLDPパケットの定期的な送信間隔）
Hold-time Multiplier | 設定パラメーターmsgTxHoldの値（送信する情報の有効期間を決めるための係数）
Computed TTL value | msgTxInterval × msgTxHoldで計算されたTTL値（送信する情報の有効期間）
Reinitialization Delay | 設定パラメーターreinitDelayの値（スイッチポートでLLDPが無効化されてから再初期化を開始するまでの最小間隔）
Tx Delay | 設定パラメーターtxDelayの値（自身の情報が変更されてからLLDPパケットを送信するまでの最小間隔）
Port Number Type | LLDP MIBのローカルポート関連のエントリーを列挙する際に使用する識別子のタイプ
Fast Start Count | 設定パラメーターmedFastStartRepeatCountの値（LLDP-MED対応機器を検出した直後に1秒間隔で送信するLLDP-MEDパケットの個数）
LLDP Global Statusセクション（LLDPの全体的なステータスが表示される）
Total Neighbor Count | LLDPで収集した他機器情報の合計数
Neighbors table last updated | 他機器の情報が最後に更新されてからの経過時間

## 関連コマンド