# timers basic

モード
  RIPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# timers basic UPDATE TIMEOUT GARBAGE`

`(config-router)# no timers basic`

## コマンド説明

RIPのタイマー設定を変更する。
no形式で実行した場合はタイマー設定を初期値に戻す。

## パラメーター

`UPDATE := <5-2147483647>`
  アップデートタイマー。RIP更新パケットの送信間隔（秒）。初期値は30
`TIMEOUT := <5-2147483647>`
  ルートタイムアウト。経路が更新されなくなってから、該当する経路情報を無効と見なす（メトリックを16にする）までの期間（秒）。初期値は180
`GARBAGE := <5-2147483647>`
  ガーベージコレクションタイマー。ルートタイムアウトにより無効（メトリック16）となった経路エントリーを無効状態のまま保持する期間（秒）。初期値は120

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド