# spanning-tree enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] spanning-tree {stp|rstp|mstp} enable`

## コマンド説明

動作モードに応じたスパニングツリープロトコルの動作を有効にする。
no形式で実行した場合は、スパニングツリープロトコルの動作を無効にする。
spanning-tree modeコマンドで動作モードを変更した直後は、該当モードにおけるスパニングツリープロトコルの動作が有効になっている。

## パラメーター

`stp`
  STP（IEEE 802.1D）。STPモード時に指定する
`rstp`
  RSTP（IEEE 802.1w）。RSTPモード時に指定する
`mstp`
  MSTP（IEEE 802.1s）。MSTPモード時に指定する

## 使用例

STPの動作を無効にする。

    awplus(config)# no spanning-tree stp enable

RSTPの動作を無効にする。

    awplus(config)# no spanning-tree rstp enable

MSTPの動作を無効にする。

    awplus(config)# no spanning-tree mstp enable

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめspanning-tree modeコマンドでスパニングツリープロトコルの動作モードを適切に設定しておく必要がある（動作モードの初期設定はRSTP）。
トランクグループの作成後にMSTPを有効にすると、ポートがリンクダウンしてもFDBに学習したMACアドレスがクリアされなくなる。これを回避するには、トランクグループの作成前にMSTPを有効化するか、MSTPを有効化した後で設定を保存して再起動すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド