# show ip source binding

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`> show ip source binding`

## コマンド説明

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のスタティックエントリーを表示する。

## 使用例

    awplus> show ip source binding

    IP Source Bindings:

    Client       MAC                               Expires
    IP Address   Address         VLAN  Port        (sec)      Type
    ----------------------------------------------------------------------
     1.1.1.1     0000.1111.2222  1     port1.0.1   Infinite   Static

表 1
Client IP Address | DHCPクライアントのIPアドレス
MAC Address | DHCPクライアントのMACアドレス
VLAN | パケットを受信したVLAN ID
Port | パケットを受信したL2ポート名
Expires (sec) | 有効期間（秒）。スタティックバインディングの場合、またはDHCPメッセージのリース時間が0xffffffffの場合にInfiniteを表示する
Type | DHCP Snoopingバインディングの種類（Static）

## 関連コマンド