# g8032 physical-ring

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`(config)# g8032 physical-ring NAME {east-interface IFRANGE west-interface IFRANGE | terminating-interface IFRANGE}`

`(config)# no g8032 physical-ring NAME`

## コマンド説明

G.8032物理リングを作成し、指定したポートがWest/East/Terminatingポートとして動作するように設定する。
no形式で実行した場合は、G.8032物理リングを削除する。

## パラメーター

`NAME`
  G.8032物理リング名
`east-interface IFRANGE`
  Eastポートとして動作させたいインターフェースを指定する
`west-interface IFRANGE`
  Westポートとして動作させたいインターフェースを指定する
`terminating-interface IFRANGE`
  Terminatingポートとして動作させたいインターフェースを指定する

## 使用例

G.8032物理リング「blue」を作成し、ポート1.0.5をEastポート、ポート1.0.6をWestポートとして動作するように設定する。

    awplus(config)# g8032 physical-ring blue east-interface port1.0.5 west-interface port1.0.6

G.8032物理リング「red」を作成し、ポート1.0.7をTerminatingポートとして動作するように設定する。

    awplus(config)# g8032 physical-ring red terminating-interface port1.0.7

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド