# show mep-alarm status

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`# show mep-alarm status`

## コマンド説明

ローカルMEPインスタンスによって通知されたアラームおよびアラームの原因となった障害を表示する。

## 使用例

    awplus# show mep-alarm status

    CFM Domain Name               CFM Service Name              MEP   Active Alarm
    -------------------------------------------------------------------------------
    MD-INST1                      MA-INST1-1                    12    someRMEPCCM

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## 関連コマンド