# ipv6 mld snooping mrouter interface

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 mld snooping mrouter interface IFNAME`

## コマンド説明

対象VLANインターフェースにおいて、ルーターポート（マルチキャストルーターが接続されているスイッチポート）をスタティックに設定する。
no形式で実行した場合はルーターポートのスタティック設定を削除する（送受信されるパケットからルーターポートを自動的に検出する）。

## パラメーター

`IFNAME`
  スイッチポートのインターフェース名。マルチキャストルーターが接続されているスイッチポートを指定すること

## コマンドツリー

## 関連コマンド