# region

モード
  MSTモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config-mst)# region NAME`

`(config-mst)# no region`

## コマンド説明

（MSTP）MSTリージョン名を設定する。
no形式で実行した場合はMSTリージョン名を初期値に戻す。
同一MSTリージョンに所属させたい装置には同じリージョン名とリビジョンを設定すること。また、MSTインスタンスとVLANの関連付けも同じに設定する必要がある。
リビジョンはrevisionコマンドで、MSTインスタンスとVLANの関連付けはinstance vlanコマンドで設定する。

## パラメーター

`NAME`
  MSTリージョン名。半角英数字とアンダースコアを使用可能。1～32文字。初期値は「My Name」

## 使用例

MSTリージョン名をTestとする。

    awplus(config-mst)# region Test

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめスパニングツリープロトコルの動作モードをMSTPに設定しておく必要がある（spanning-tree modeコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド