# data-traffic

モード
  G.8032スイッチモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`(g8032-config-switch)# [no] data-traffic <1-4094>`

## コマンド説明

ERPインスタンスにデータVLAN（保護対象のVLAN）を追加する。
no形式で実行した場合は、ERPインスタンスからデータVLANを削除する。

## パラメーター

`<1-4094>`
  データVLANのVLAN ID（VID）

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
本コマンドをno形式で実行すると、すべてのデータVLANに対するブロックが解除されるため、実行する前には、ブロックが解除されてもループが発生しない構成であることを確認してください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド