# cc ma-name interval

モード
  イーサネットCFMモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`(config-ether-cfm)# cc ma-name NAME interval <3-7>`

## コマンド説明

メンテナンスエンドポイント（MEP）間の接続性を定期的に確認するCCメッセージの送信間隔を設定する。

## パラメーター

`ma-name NAME`
  MAインスタンス名。同一レベルのMEP、MIPの集合を表す
`interval <3-7>`
  送信間隔。3～7の数値で指定するが、それぞれは下記の具体的な間隔を表している。初期値は4（1秒）
  `3`
    100ミリ秒
  `4`
    1秒
  `5`
    10秒
  `6`
    1分
  `7`
    10分

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド