# dot1x timeout tx-period

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# dot1x timeout tx-period <1-65535>`

`(config-auth-profile)# no dot1x timeout tx-period`

## コマンド説明

802.1X-2001互換モード使用時、Supplicantからの任意のパケットを受信後のEAP Request Id パケットの再送間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの dot1x timeout tx-periodコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## パラメーター

`<1-65535>`
  Supplicantからの応答待ち時間（秒）。初期値は30秒

## コマンドツリー

## 関連コマンド