# ip rip authentication key-chain

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip rip authentication key-chain NAME`

`(config-if)# no ip rip authentication key-chain`

## コマンド説明

対象インターフェースで使うRIPバージョン2の認証用キーチェーンを設定する。
no形式で実行した場合はキーチェーンの設定を解除する。
本コマンドは、1つのインターフェースに複数のパスワードを設定するためのもの。1インターフェース1パスワードで認証機能を運用したい場合は、キーチェーンを使わなくとも、ip rip authentication stringコマンドでインターフェースに直接パスワードを設定することもできる。
1つのインターフェースに対して、ip rip authentication key-chainコマンドとip rip authentication stringコマンドを併用することはできない。

## パラメーター

`NAME`
  キーチェーン名

## 使用例

vlan20インターフェースで使用するRIPバージョン2認証用のキーチェーンとして「net17keys」を指定する。

    awplus(config)# interface vlan20
    awplus(config-if)# ip rip authentication key-chain net17keys

vlan20インターフェースで使用していたRIPバージョン2認証用のキーチェーン「net17keys」の設定を解除する。

    awplus(config)# interface vlan20
    awplus(config-if)# no ip rip authentication key-chain

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド