# power-inline hanp

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / Power over Ethernet

## 構文

コマンド構文

`(config)# power-inline hanp`

`(config)# no power-inline hanp`

## コマンド説明

システム全体でNon-stop PoE機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、システム全体で本機能を無効にする。
初期設定は無効。
システム全体でNon-stop PoE機能を有効にすると、すべてのPoEポートで本機能が有効になる。特定のPoEポートで本機能を無効化したい場合は、最初に本コマンドを実行し、その後無効化したいポートを指定してインターフェースモードに入り、同モードのpower-inline hanpコマンドをno形式で実行すること。

## 注意・補足事項

本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド