# mac address-table notification mac-threshold

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# mac address-table notification mac-threshold {interval <120-2147483647> & limit <0-100>}`

`(config)# no mac address-table notification mac-threshold [interval & limit]`

## コマンド説明

MACアドレステーブル使用率通知の間隔としきい値を設定する。
no形式で実行すると初期値に戻る。
初期設定では、間隔は120秒、しきい値は50％に設定されている。

## パラメーター

`interval <120-2147483647>`
  MACアドレステーブル使用率通知の間隔を120-2147483647の範囲で指定する
`limit <0-100>`
  MACアドレステーブル使用率通知のしきい値を0-100の範囲で指定する

## コマンドツリー

## 関連コマンド