# stack priority

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] stack <1-8> priority <0-255>`

## コマンド説明

指定したスタックメンバーのプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は128。

## パラメーター

`<1-8>`
  スタックメンバーID。存在しないIDを指定した場合はエラーになる
`<0-255>`
  スタックプライオリティー。小さいほど優先度が高く、マスターに選出される可能性が高くなる。優先度が等しい場合は、MACアドレスの小さいほうがマスターに選出される。初期値は128

## 使用例

ID=2のメンバーのプライオリティーを25に設定する。

    awplus(config)# stack 2 priority 25

## 注意・補足事項

本コマンドで特定のメンバーのプライオリティーを変更しても、現在動作中のマスターは変更されない。設定変更をVCSグループの動作に反映するには、reloadコマンドかrebootコマンドのstack-memberパラメーターで現行マスターのIDを指定して再起動させる必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド