# auth roaming disconnected

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# [no] auth roaming disconnected`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおいて、移動前ポートがリンクダウンするケースでもローミング認証が行えるリンクダウン対応オプションを有効化する。
no形式で実行した場合はローミング認証のリンクダウン対応オプションを無効化する。
初期状態は無効。
ローミング認証を有効にしたポートであっても、移動前のポートがリンクダウンする場合はSupplicant情報が初期化されるため移動先で再認証が必要となるが、本オプションを有効化すれば、ポートがリンクダウンしても認証情報が保持されるため、再認証なしでのポート間移動が可能となる。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth roaming disconnectedコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド