# match access-group

モード
  VLANアクセスマップモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

## 構文

コマンド構文

`(config-vlan-access-map)# [no] match access-group {<3000-3699>|<4000-4699>|LISTNAME}`

## コマンド説明

対象VLANアクセスマップにおいて、フィルタリングに使用するハードウェアアクセスリストを指定する。
no形式で実行した場合はVLANアクセスマップからハードウェアアクセスリストを削除する。

## パラメーター

`<3000-3699>`
  ハードウェアIPアクセスリスト番号
`<4000-4699>`
  ハードウェアMACアクセスリスト番号
`LISTNAME`
  ハードウェアアクセスリスト名

## コマンドツリー

## 関連コマンド